Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим и органолептическим показателям

за февраль 2021 года**.**

1. Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 55 анализов, в том числе 3 на колифаги.

1.1. В насосной II-го подъема выполнено 19 анализов.

* 1. В распределительной сети выполнено 33 анализа, в том числе:
* лаборатория ОСБО - 19 анализов;
* ул. Школьная, 18 - 3 анализа;
* Управление АО «ПРОТЭП» Институтское шоссе, 6 - 1 анализ;
* нас. 827, стадион - 1 анализ;
* нас. 834, Молодежный проезд - 1 анализ;
* нас. 828, Лесной б-р, 2а, 2б - 1 анализ;
* нас. «Седа», Северный проезд - 1 анализ;
* нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;
* здание 112, насосная III-го подъема - 1анализ;
* нас. 879, Центральный проезд – 1 анализ;
* нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;
* нас. 842, Фестивальный пр. - 1 анализ;
* «РД-Тех», Заводской пр. - 1 анализ;

1.3. Колифаги в питьевой воде - 3 анализа (насосная - 1 анализ, здание 112 - 1 анализ, Управление АО «ПРОТЭП» - 1 анализ).

3. Питьевая вода, производственный контроль, органолептические показатели - сделано 62 анализа (показатели усреднены).

3.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,77 мг/дм3;

железо <0,05 мг/дм3;

* 1. Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,97 мг/дм-3;

железо <0,05 мг/дм3;

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам.